الة كشف العيوب على اسطح الجسم 

الهدف الرئيسي من هذه الالة :
تحديد الجودة المطلوبة لاي جسم يعمل على خطوط الانتاج من خلال تصنيفه الى مستويات بنخب اول ممتاز ونخب ثاني جيد ونخب ثالث متوسط   

الية العمل :
يتم عن طريق تركيب اربع كميرات من النوع الجيد مثبتة عند زوايا مختلفة بحيث تكون احداها عامودية على السطح وكل كميرا مخصصة بفحص الجسم  حيث يتم تمرير الجسم من تحتها عن طريق ناقل حركة ( سير ناقل وبعض البكرات)   
وايضا وجود حساس بداية لاعلام ( الكميرا ) عن دخول الجسم  وحساس نهاية لبدء مزامنة التقاط الصور من قبل الكميرات المخزنة ومقارنتها مع الصور الجسم الستاندر  
وبعد اجراء المعاينة بزمن سريع يتم تحويل هذه المعلومات الى شاشة كمبيوتر لاظهار النتائج.

المكونات الرئيسية للالة 
1- اربع كميرات 
2- سير ناقل عدد5 واربع بكرات من كل طرف
3- حساسين بداية ونهاية 
4-ذاكرة للكميرات 
5- نظام كهربائي 
6- كمبيوتر
7- مؤشر ضوئي يوضح نوع النخب